***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі послуг з Поточного ремонту дороги по вул.****Сташкова, S-357 м2** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Дніпропетровської обл., вул. Маяковського, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** *Поточний ремонт дороги по вул. Сташкова, S-357 м2 – 1 послуга, за кодом ДК 021:2015 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (45233142-6 - Ремонт доріг).*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (з особливостями),

**UA-2023-07-28-009312-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 377º205 грн. 00 коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** 377º205 грн. 00 коп., згідно Рішення сесії міської ради від 13.12.2022 року № 291-21/VIII «Про бюджет Тернівської міської територіальної громади на 2023 рік» та згідно Рішення сесії Тернівської міської ради від 05.05.2023 року № 473-23/VІІІ.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін надання послуг: протягом 7 (сім) календарних днів з дати укладення договору на поточний ремонт та договору технагляду, за адресою: вул. Сташкова, м. Тернівка, Дніпропетровська область, Україна, 51500.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Детальний опис предмета закупівлі:

*Таблиця 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт дороги по вул. Сташкова, S-357 м2 |
| Код ДК 021:2015 | 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь |
| Назва послуг номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуг, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 45233142-6 - Ремонт доріг |
| Обсяги наданих послуг | 1 послуга |
| Місце, де повинні бути надані послуги | вул. Сташкова, м. Тернівка, Дніпропетровська область, Україна, 51500 |
| Строк надання послуг | протягом 7 (сім) календарних днів з дати укладення договору на поточний ремонт та договору технагляду |

1. Предмет закупівлі повинен відповідати:

**ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

*Таблиця 2*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обґрунтування | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КР18-5-2 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | 100 м2 | 3,57 |  |
| 2 | КР18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15см із щебню | 100 м2 | 3,57 |  |
| 3 | КР18-23-4(к=7) | На кожний 1см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1 | 100 м2 | -3,57 |  |
|  |  | 0,7 |  |  |  |
| 4 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40мм | м3 | 28,93842 |  |
|  |  | 0,2 |  |  |  |
| 5 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20мм | м3 | 8,26812 |  |
|  |  | 0,1 |  |  |  |
| 6 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10мм | м3 | 4,13406 |  |
| 7 | КР18-58-1 | Розливання в’яжучих матеріалі(07л/кв.м.) | 1т | 0,2499 |  |
| 8 | КР18-43-1 | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100 м2 | 3,57 |  |
| 9 | КР18-43-2(к=2) | На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1(до 5см) | 100 м2 | 3,57 |  |
| 10 |  | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка1 | т | 43,1256 | 10 |

1. Учасник повинен ознайомитися з місцем надання послуг, для цього Учасник повинен здійснити виїзд на місце розташування об’єкта та провести його огляд. Відповідно Учасник до своєї тендерної пропозиції надає довідку/акт-підтвердження про огляд об’єкта, підписана(ий) з боку Замовника та Учасника.
2. Учасник надає усі види послуг поточного ремонту відповідно до вимог діючих будівельних норм, та розраховує вартість відповідно до вимог Кошторисних Норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" (з урахуванням Зміни №1, №2). Якість наданих послуг з поточного ремонту та матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг. Всі технічні характеристики, запропонованих Учасником матеріалів, повинні бути не гірше, ніж визначено Замовником та відповідати технічному рішенню вказаному в цьому Технічному завданні.
3. Учасник надає усі види послуг поточного ремонту відповідно до вимог діючих будівельних норм, та розраховує вартість відповідно до вимог Кошторисних Норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" (з урахуванням Зміни №1, №2). Якість наданих послуг з поточного ремонту та матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг. Всі технічні характеристики, запропонованих Учасником матеріалів, повинні бути не гірше, ніж визначено Замовником та відповідати технічному рішенню вказаному в цьому Технічному завданні.
4. Технологія та якість наданих послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.
5. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати державним стандартам і технічним умовам. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надані послуги поточного ремонту вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні., з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.
6. Учасник разом з ціновою пропозицією (договірною ціною) повинен надати підтвердження та обґрунтування відпускної ціни матеріалів, для перевірки Замовником вартості матеріальних ресурсів.
7. Замовник впродовж проведення поточного ремонту проводить технічний нагляд з метою дотримання норм чинного законодавства України та ДБН.
8. Відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 Учасником повинен пред’являти Замовнику приховані послуги з оформленням відповідних актів, інакше зазначені послуги з поточного ремонту до оплати прийматися не будуть.
9. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів наданих послуг з поточного ремонту, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.
10. Гарантія на надані послуги з поточного ремонту не менше 3 років.
11. В ціну пропозиції необхідно включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для надання послуг з поточного ремонту.
12. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від місця їх випуску до місця укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4:2015, при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин.

***\*\*У Учасника повинні бути чинні ліцензія (сертифікат) або документи дозвільного характеру на провадження такого виду діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії (сертифікату) на провадження такого виду діяльності передбачено законом.***