***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **Заливник швів,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл., вул. Героїв України, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** *Заливник швів, за кодом ДК 021:2015 43310000-9 - Машини для цивільного будівництва (43312000-3 - Машини для укладання дорожнього покриття), 1 штука.*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (з особливостями), **UA-2025-07-07-008525-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 115 000 грн. 00 коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** 115 000 грн. 00 коп., згідно з Рішенням сесії Тернівської міської ради від 25.06.2025 № 935-41/VIII «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2024 р. № 819-38/VIII «Про бюджет Тернівської міської територіальної громади на 2025 рік» зі змінами.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін постачання – протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати укладення договору.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Детальний опис предмета закупівлі:

*Таблиця 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Заливник швів |
| Код ДК 021:2015 | 43310000-9 - Машини для цивільного будівництва |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару , визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 43312000-3 - Машини для укладання дорожнього покриття |
| Кількість поставки товару | 1 шт |
| Місце поставки товару | 51500, Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, м. Тернівка, вул. Героїв України, 29 |
| Строк поставки товару | Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати укладання Договору |

1. Предмет закупівлі повинен відповідати:

*Таблиця 2*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування запропонованого товару | Найменування та країна виробника\* | Країна та місце походження\*\* | Кількість | Одиниця виміру |
| 1. | Заливник швів |  |  | 1 | шт. |

*\* Зазначається Учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо, кількість одиниць виміру.*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

**3. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

3.1. Заливник швів - комплекс обладнання, призначений для створення нормальних умов роботи з бітумною мастикою, доставки її до місця проведення робіт, розігріву та підтримки необхідної температури, подачі суміші у шви, герметизації температурних стиків, тріщин в асфальтобетонному та бетонному дорожньому полотні. Усередині котла необхідно передбачити наявність пристрою, що перемішує мастику, її рівномірно прогрівання та досягнення однорідності. Через спеціальний дозатор нагріта суміш повинна подаватися назовні.

3.2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). У випадку, якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам Замовника, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Учасник гарантує негайну заміну неякісного товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.

3.3. Товар повинен бути новими, таким, що не був в експлуатації, у робочому стані, виготовлений відповідно до норм безпеки і мати сертифікати/паспорти/тощо на Товар, виготовлений із сертифікованих матеріалів.

3.4. Обсяг постачання 1 шт.

3.5. Умови та місце постачання товару – DDP (Інкотермс-2010), протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати укладання договору, за адресою: 51500, Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, м. Тернівка, вул. Героїв України, 29.

3.6. Рік виготовлення – не раніше 2025 рік. Гарантійний термін товару – не менше трьох років.

3.7. Ціна Товару, включає в себе усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені, згідно з чинним законодавством України, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного Замовником.

3.8. Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист).

3.9. **Умови оплати:** Замовник сплачує Учаснику на його розрахунковий рахунок відповідну суму за товар після одержання товару протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати надходження бюджетного фінансування на розрахункових рахунок Замовника.

3.10. Технічні, якісні характеристики товару зазначені у *Талиці 3*.

*Таблиця 3*

**Технічні характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ємності для мастики | 100 л |
| 2 | Тип пальника для підігріву | газова |
| 3 | Живлення пальника\* | Газ. балон 12 л |
| 4 | Робочий тиск газу | 0,10 - 0,12 МПа |
| 5 | Витрата газу | 1,2 кг/ч |
| 6 | Температура розігріву мастики, max | 150-220 °С |
| 7 | Конструкція типу «Термос» | наявна  |
| 8 | Теплоізоляція | 50 мм |
| 9 | Змішувач | ручний |

***Примітка:*** У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

***Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими ніж у товару, зазначеному у вимогах.***

***Учасник повинен надати порівняльну таблицю, якщо товар є еквівалентом.***

***У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».***