***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі послуг з Ремонту спеціальної техніки ГАЗ-3309 (автовишка АП-18)** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Дніпропетровської обл., вул. Маяковського, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** *Ремонт спеціальної техніки ГАЗ-3309 (автовишка АП-18), 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання за кодом ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (з особливостями),

**UA-2023-06-21-014768-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 120 144 грн. 00 коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** 120 144 грн. 00 коп., згідно Розпорядження міського голови м. Тернівка № 56/0/3-23 від 28.04.2023р.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Термін надання послуг: протягом 30-ти (тридцяти) робочих днів з дня передачі автотранспорту, що підтверджується актом-прийому передачі технічного засобу Виконавцю.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Детальний опис предмета закупівлі:

*Таблиця 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Ремонт спеціальної техніки ГАЗ-3309 (автовишка АП-18) |
| Код ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання |
| Назва послуг номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуг, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 50116000-1 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування окремих частин транспортних засобів |
| Обсяги наданих послуг | 1 послуга |
| Місце, де повинні бути надані послуги | на технічній базі Учасника |
| Строк надання послуг | протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня передачі автотранспорту, що підтверджується актом прийому-передачі технічного засобу Учаснику.договору |

1. Предмет закупівлі повинен відповідати:

**ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ №081.22.12.1-29.02**

За результатами експертного обстеження автомобільного телескопічного підйомника АП-18-03 вантажопідіймальності 0,25 т.

Додаток З

до висновку експертизи

від 23.02.2022 р. №081.22.12.1-29.22

**ВІДОМІСТЬ**

пошкоджень, дефектів і відмов автомобільного телескопічного підйомника , зав .№ 314,

виробник: ДП Мелітопольський завод «Гідромаш»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва елемента (складової частини) | Опис пошкодження, дефекту, відмови (кількісні характеристики) | Висновок  (рекоменд.) | Примітка |
| ***1. Металоконструкції*** | | | | |
| 1.1 | Огородження робочої платформи | Відсутня діелектрична ізоляція | Встановити |  |
| 1.2 | Болтове та пальцеве з’єднання робочої платформи до стріли | Палець кріплення деформований | Замінити палець |  |
| ***2.*** ***Механізми*** | | | | |
| 2.1 | Канати висування стріли | Роздавлений канат | Замінити канати |  |
| ***3. Гідрообладнання*** | | | | |
| Ревізія та усунення недоліків та несправностей | | | | |
| ***4. Електрообладнання*** | | | | |
| Ревізія та усунення недоліків та несправностей | | | | |
| ***5. Прилади та пристрої безпеки*** | | | | |
| 5.1 | Система орієнтації робочої платформи | Не працює | Відновити працездатність системи |  |
| 5.2 | Пристрій проти перевантаження | Не працює | Відновити працездатність системи |  |
| 5.3 | Обмежник робочої зони | Не працює | Відновити працездатність системи |  |
| 5.4 | Блокування підіймання та повороту секцій стріли, якщо підйомник не встановлений на опори | Не працює | Відновити працездатність системи |  |
| 5.5 | Блокування підіймання опор, якщо стріла перебуває не в транспортному положенні | Не працює | Відновити працездатність системи | -—- |
| 5.6 | Система аварійного опускання робочої платформи | Не працює | Відновити працездатність системи |  |
| 5.7 | Покажчик кута нахилу підйомника | Не працює | Відновити працездатність системи |  |
| 5.8 | Фіксатори виносних опор | Не працює | Відновити працездатність системи |  |
| 5.9 | Аварійна зупинка ДВЗ | Не працює | Відновити працездатність системи |  |
| 5.10 | Звуковий сигнал | Не працює | Відновити працездатність системи |  |
| 5.11 | Кінцеві вимикачі | Не працює | Відновити працездатність системи |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва елемента (складової частини) | Опис пошкодження, дефекту, відмови (кількісні характеристики) | Висновок | Примітка |
| 1. | Платформа люлька-корзина | Не придатна для експлуатації | Замінити |  |

1. **Умови оплати:** Розрахунки за Договором, здійснюються по факту наданих Послуг, протягом 15 - ти (п’ятнадцяти) банківських днів з дати надходження бюджетного фінансування на розрахунковий рахунок **Замовника**.
2. Гарантійний термін експлуатації відремонтованої автовишки не може бути меншим ніж 6 років з моменту вводу в експлуатацію при умові додержанні всіх умов використання, транспортування, зберігання, експлуатації.

***\*\*У Виконавця повинні бути чинні ліцензія (сертифікат) або документи дозвільного характеру на провадження такого виду діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії (сертифікату) на провадження такого виду діяльності передбачено законом.***

***Примітка:*** *У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент****»*