***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі Послуга з утримання та обслуговування свердловини підземних вод з влаштуванням пункту очищення та роздачі питної води по вул. Перемоги (р-н ж.б. № 15-б)** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Дніпропетровської обл., вул. Маяковського, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** *Послуга з утримання та обслуговування свердловини підземних вод з влаштуванням пункту очищення та роздачі питної води по вул. Перемоги (р-н ж.б. № 15-б) – 1 послуга, за кодом ДК 021:2015 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (з особливостями),

**UA-2023-04-06-009371-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 120 000 грн. 00 коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** 120 000 грн. 00коп., згідно Рішення сесії міської ради від 13.12.2022 року № 291-21/VIII «Про бюджет Тернівської міської територіальної громади на 2023 рік».

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Строк надання послуг: з дня укладення Договору до 25 грудня 2023 року включно, за адресою: 51502, Україна, Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Детальний опис предмета закупівлі:

*Таблиця 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуга з утримання та обслуговування свердловини підземних вод з влаштуванням пункту очищення та роздачі питної води по вул. Перемоги (р-н ж.б. № 15-б) |
| Код ДК 021:2015 | 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки |
| Назва послуг номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуг, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Послуга з утримання та обслуговування свердловини підземних вод з влаштуванням пункту очищення та роздачі питної води по вул. Перемоги (р-н ж.б. № 15-б)За кодом ДК 021:2015 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки |
| Обсяги наданих послуг | 1 послуга |
| Місце, де повинні бути надані послуги | вул. Перемоги (р-н ж.б. № 15-б), м. Тернівка, Дніпропетровська область, Україна, 51500 |
| Строк надання послуг | З дня укладення Договору до 25 грудня 2023 року включно |

1. Предмет закупівлі повинен відповідати:

Послуга з утримання та обслуговування свердловини підземних вод з влаштуванням пункту очищення та роздачі питної води по вул. Перемоги (р-н ж.б. № 15-б) складаються з:

1. Перевірка працездатності гідравлічного комутатору;
2. Регулювання та програмування блоків управління системи очищення;
3. Очистка та промивка дискового фільтру блоку грубої очистки;
4. Заміна картриджів у фільтрах (з урахування вартості картриджу);
5. Проведення експрес-аналізу води на загальну жорсткість;
6. Заміна інжекторів клапана «Clak» розбирання, очищення та його змащування;
7. Завантаження та поповнення ємності для реагентів (з урахуванням вартості реагентів);
8. Миття та дезінфікування ємності для реагентів;
9. Миття та дезінфікування ємності для очищення води;
10. Перевірка вузлів і з’єднань на відсутність протікання;
11. Проведення обліку витрат води та щомісячне подання показників Замовнику;
12. Повний хімічний аналіз досліджуємої проби підземної води 1раз щоквартально (оригінали/копії результатів аналізів повинні бути надані Замовнику);
13. Скорочений хімічний аналіз досліджуємої проби підземної води 1 раз на тиждень (оригінали/копії результатів аналізів повинні бути надані Замовнику);
14. Бактеріологічний аналіз досліджуємої проби підземної води 1 раз на місяць (оригінали/копії результатів аналізів повинні бути надані Замовнику);
15. Під час надання послуг, якщо обладнання вийшло з ладу, з вини Виконавця, Виконавець зобов’язаний впродовж 5 (п’яти) днів відремонтувати/замінити це обладнання.

***\*\*У Виконавця повинні бути чинні ліцензія (сертифікат) або документи дозвільного характеру на провадження такого виду діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії (сертифікату) на провадження такого виду діяльності передбачено законом.***

*Ці послуги повинні бути надані протягом кожного місяця з дня укладення Договору і до 25 грудня 2023 року включно*