***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі Проводу СІП 2х16,**

**Проводу СІП 4х16** у розмірі бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл., вул. Героїв України, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

*Провод СІП 2х16 – 2720 м;*

*Провод СІП 4х16 – 250 м.*

*31321100-3 - Повітряні лінії електропередачі, за загальним кодом ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (з особливостями),

**UA-2024-05-02-008464-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 101 221 грн. 80 коп., у тому числі:

Провод СІП 2х16 – 85 516 грн. 80 коп.;

Провод СІП 4х16 – 15 705 грн. 00 коп.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** 101 221 грн. 80 коп., у тому числі:

Провод СІП 2х16 – 85 516 грн. 80 коп.;

Провод СІП 4х16 – 15 705 грн. 00 коп.,

згідно Рішення міської ради № 653 - 32/VІІІ від 17.04.2024 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2023 року №603-30/VIII «Про бюджет Тернівської міської територіальної громади на 2024 рік»»

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін поставки товару: протягом 20 (двадцяти) робочих днів з наступного дня після дати укладання (підписання) договору, за адресою: вул. Героїв України, 29, м. Тернівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, 51500.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Детальний опис предмета закупівлі:

*Таблиця 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Провод СІП 2х16;Провод СІП 4х16 |
| Код ДК 021:2015 | 31320000-5 - Електророзподільні кабелі  |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару , визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 31321100-3 - Повітряні лінії електропередачі |
| Кількість поставки товару | Кількість: Провод СІП 2х16 – 2720 м;Провод СІП 4х16 – 250 м. |
| Місце поставки товару | вул. Героїв України, 29, м. Тернівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, 51500 |
| Строк поставки товару | Протягом 20 (двадцяти) робочих днів з наступного дня після дати укладання (підписання) договору |

1. Предмет закупівлі повинен відповідати:

*Таблиця 2*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування запропонованого товару | Найменування та країна виробника\* | Країна та місце походження\* | Кількість | Одиниця виміру |
| 1. | Провод СІП 2х16 |  |  | 2720 | м |
| 2 | Провод СІП 4х16 |  |  | 250 | м |

*\*- заповнює Учасник.*

**2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* 1. **Провод СІП 2х16:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Призначення | Провід призначений для відведень від магістральних повітряних ліній електропередач та для прокладки по стінах і інженерних спорудах. Номінальна напруга 0,6/1 кВ з частотою 50 Гц |
| 2 | Типова конструкція | 1. Струмопровідна жила – алюмінієва багатопроволочна, ущільнена, перерізом 16 мм²2. Ізоляція – світло стабілізований зшитий поліетилен |
| 3 | Відповідність вимогам | ТУ У 31.3-05758730-048:2007 |
| 4 | Температура експлуатації, не менше | від -60°С до +50°С |
| 5 | Мінімальна температура прокладки проводу, не більше | -20°С |
| 6 | Тривало допустима температура нагріву жил, не менше | +90°С |
| 7 | Мінімальний радіус вигину (при монтажі і встановленні на опорах), не більше | 10 діаметрів проводу |
| 8 | Маса проводу, не менше | 139кг/км |
| 9 | Наявність сертифікату виробника у складі пропозиції | Так |

* 1. **Провод СІП 4х16:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Призначення | Провід призначений для для відгалужень від стовпа лінії до споруди. Номінальна напруга 0,6/1 кВ з частотою 50 Гц |
| 2 | Типова конструкція | 1. Струмопровідна жила – алюмінієва багатопроволочна, ущільнена, перерізом 16 мм²2. Ізоляція – термопластичний поліетилен СПЕ |
| 3 | Відповідність вимогам | ТУ У 31.3-05758730-048:2007 |
| 4 | Температура експлуатації, не менше | від -60°С до +50°С |
| 5 | Мінімальна температура прокладки проводу, не більше | -20°С |
| 6 | Тривало допустима температура нагріву жил, не менше | +90°С |
| 7 | Мінімальний радіус вигину (при монтажі і встановленні на опорах), не більше | 10 діаметрів проводу |
| 8 | Маса проводу, не менше | 250 кг/км |
| 9 | Наявність сертифікату виробника у складі пропозиції | Так |

1. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Товар не повинен вміщувати сторонніх забруднюючих домішок. У випадку, якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам Замовника, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Учасник гарантує негайну заміну неякісного товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.
2. Товар повинен бути новим та не бути використаним, або регенерованим (виготовленим шляхом відновлення товару, бувшому у використанні), також відповідати встановленим вимогам заводу виробника щодо транспортування та зберігання. Товар повинен відповідати вимогам діючих стандартів України. Товар повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.
3. Товар повинен бути герметично запакований, без механічних пошкоджень. Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців від дати виробництва.
4. На момент поставки термін придатності до споживання товару повинен складати не менше 80% до загального терміну придатності до споживання.
5. Учасник гарантує, що товар має бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам (надати гарантійний лист).
6. Товар постачається на умовах DDP Інкотермс-2010 протягом 20-ти робочих днів з наступного дня після дати укладання/підписання договору на адресу Замовника: 51500, Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, м. Тернівка, вул. Героїв України, 29.
7. Замовник залишає за собою право зменшити кількість товару після укладання договору у разі зменшення бюджетного фінансування.
8. При поставці товару необхідно надавати гарантії якості товару, а саме: кожну партію/партії товару повинен супроводжувати документ про якість, та відповідність ДСТУ (надати копію паспорту якості, сертифікату відповідності та інше) та своєчасну заміну неякісного товару якісним.
9. Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також інших витрат, визначених законодавством для товару даного виду, транспортні витрати на доставку товару (власним транспортом постачальника або підприємством-перевізником).
10. **Умови оплати:** Замовник сплачує Учаснику на його розрахунковий рахунок відповідну суму за товар, після одержання товару протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, з дати надходження бюджетного фінансування на розрахункових рахунок Замовника.
11. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому *Додатку*, а саме:

- оригінали або копії, завірені підписом керівника, паспортів якості та/або сертифікатів відповідності Товару діючим державним стандартам і нормам (ДСТУ, ГОСТ, ТУ), тощо.

***Примітка:*** *У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент****»*

***Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими ніж у товару зазначеному у вимогах.***

***Учасник повинен надати порівняльну таблицю, якщо товар є еквівалентом.***