***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі Впровадження системи відеоспостереження на території цвинтаря по вул. Троїцька (з урахуванням монтажних та пусконалагоджувальних робіт),**

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Павлоградський район, Дніпропетровської обл., вул. Героїв України, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** *Впровадження системи відеоспостереження на території цвинтаря по вул. Троїцька (з урахуванням монтажних та пусконалагоджувальних робіт) за кодом ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 32230000-4 - Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (32235000-9 - Системи відеоспостереження замкнутого типу) – 1 шт.*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** *відкриті торги (з особливостями),* ***UA-2024-09-24-001387-a***

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Впровадження системи відеоспостереження на території цвинтаря по вул. Троїцька (з урахуванням монтажних та пусконалагоджувальних робіт) - *107 665,00 грн.* Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** Впровадження системи відеоспостереження на території цвинтаря по вул. Троїцька (з урахуванням монтажних та пусконалагоджувальних робіт) - 107 665,00 грн., згідно Рішення міської ради № 708-34/VІІІ від 25.06.2024 року.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін постачання: до 25.12.2024р. (включно)

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. **Детальний опис предмета закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Впровадження системи відеоспостереження на території цвинтаря по вул. Троїцька (з урахуванням монтажних та пусконалагоджувальних робіт) |
| Код ДК 021:2015 | 32230000-4 - Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | *32235000-9 - Системи відеоспостереження замкнутого типу* |
| Кількість поставки товару | 1 шт |
| Місце поставки товару | 51500, Дніпропетровська область, Павлоградський район, м. Тернівка, вул. Троїцька |
| Строк поставки товару | до 25.12.2024 року включно |

**2.Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1. | Відеокамера 4Мп ІР с ИК DS-2CD2043G2-І (4мм) | шт. | 8 |
| 2. | Відеореєстратор 8-канальний Міni 1U 8 РоЕ NVR DS-7108NI-Q1/8P(D) | шт. | 1 |
| 3. | Жорсткий диск WD63PURU-78 | шт. | 1 |
| 4. | Кабель «вита пара» (UTP-CAT.5E) КПП-ВП (100) 4х2х0,51 | м. | 915 |
| 5. | Монітор 27'' | шт. | 1 |
| 6. | Витратні матеріали\* |  |  |
| 7. | Монтажні та пусконалагоджувальні робіти | послуга | 1 |

**\*- заповнює Учасник**

1. Система відеоспостереження повинна бути поставлена, змонтована, запущена та налагоджена завдяки високонадійному та сучасному обладнанню, яке повинно бути новим, технічно справним, відповідати державним та національним стандартам щодо безпечності та якості. Система повинна забезпечити отримання об’єктивної інформації про події, що відбуваються на території об’єкту у режимі реального часу, відтворення архівних відеозаписів, з метою попередження та/або подальшого аналізу випадків крадіжок чи псування матеріальних цінностей, конфліктних ситуацій і тощо. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи повинні здійснюватися з дотриманням правил техніки безпеки.
2. Місце встановлення камер відеоспостереження - 51500, Дніпропетровська область, Павлоградський район, м. Тернівка, вул. Троїцька.
3. .Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також інших витрат, визначених законодавством для товару даного виду, транспортні витрати на доставку товару (власним транспортом постачальника або підприємством-перевізником), монтажні та пусконалагоджувальні роботи.
4. Монтажні роботи (не виключно):

- прокладання кабелю типу «вита пара»;

- монтаж відеокамер;

- монтаж відеорестратора;

- розведення по пристроям та підключення жил кабелю до обладнання;

- встановлення роз’ємів на кабель;

- підключення кабелю «вита пара» до комутатора;

- пуско-налагоджувальні роботи.

1. Строк постачання ***(з урахуванням*** ***монтажних та пусконалагоджувальних робіт)***: з наступного дня після дати укладання договору і до 25.12.2024 року включно.
2. Все обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні, не було відновленим, не перебувало в експлуатації, якісним та постачатися в оригінальній упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує його цілісність та зберігання якості протягом транспортування. Відновлене, зняте з виробництва, морально застаріле, частково ушкоджене обладнання та комплектуючі до розгляду не приймаються.
3. Якість монтажних та пусконалагоджувальних робіт повинна відповідати діючим в Україні нормам і стандартам, вимогам нормативно-правових актів.
4. Гарантійний термін якості обладнання, монтажних та пусконалагоджувальних робіт без їх руйнування, аварій тощо на об'єкті (які виникли не з вини Замовника) та використання Замовником результатів цих монтажних та пусконалагоджувальних робіт, складає **не менше 12 (дванадцяти) місяців.** Відлік гарантійного терміну на обладнання, монтажні та пусконалагоджувальні робіт, розпочинається з дати підписання обома Сторонами акту виконаних робіт (наданих послуг) та/або видаткових накладних.
5. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаних робіт.
6. Учасник має право звернутися до Замовника за додатковою інформацією щодо технічних характеристик предмету закупівлі.
7. Учасник повинен відвідати та оглянути об'єкт (територію), де передбачається впровадження систем відеоспостереження згідно тендерної документації, а також отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки пропозиції. У разі огляду об’єкта (території) - витрати на відвідування об’єкту (території) Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою, про що Учасником надається гарантійний лист. За результатами відвідування об’єкту (території) складається довідка довільної форми про огляд об’єкта, яка підписується уповноваженим зі сторони Учасника та керівниками установ, та яка подається у складі пропозиції Учасника. В разі відсутності зазначеної довідки тендерна пропозиція Учасника відхиляється на підставі абз.2. п.п.2. п. 44 Особливостей.

*Обґрунтування необхідності закупівлі цього виду товару – замовник здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.*

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

*Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації.*