***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **Послуга з утримання та обслуговування фонтанів міста**

у розмірі бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл., вул. Героїв України, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ***Послуга з утримання та обслуговування фонтанів міста*** *1 послуга, 71420000-8 - Послуги у сфері ландшафтної архітектури кодом ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (з особливостями), **UA-2025-03-26-010107-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 200 000 грн. 00 коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** 200 000 грн. 00 коп., згідно з Рішенням Тернівської міської ради від 29.11.2024 № 819-38/VIII "Про бюджет Тернівської міської територіальної громади на 2025 рік".

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін надання послуг: з наступного дня після дати укладення договору і до 25 грудня 2025 року включно, за адресою:

-Фонтан на бульварі Шахтарської Слави (біля кінотеатра);

-Фонтан в сквері «Шахтар»;

-Фонтан в Парку Культури та Відпочинку, вул. Ігоря Петрова, 12

м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська область, Україна, 51500;

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Детальний опис предмета закупівлі:

*Таблиця 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуга з утримання та обслуговування фонтанів міста |
| Код ДК 021:2015 | 71420000-8 - Послуги у сфері ландшафтної архітектури |
| Назва послуг номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуг, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 71420000-8 - Послуги у сфері ландшафтної архітектури |
| Обсяги наданих послуг | 1 послуга |
| Місце, де повинні бути надані послуги | - Фонтан на бульварі Шахтарської Слави (біля кінотеатра);- Фонтан в сквері «Шахтар»;- Фонтан в Парку Культури та Відпочинку, вул. Ігоря Петрова, 12м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська область, Україна, 51500; |
| Строк надання послуг | з наступного дня після дати укладення договору і до 25 грудня 2025 року включно |

1. Предмет закупівлі повинен відповідати:

**Послуга з утримання та обслуговування фонтанів міста складаються з:**

2.1. Розконсервування фонтану з зимового періоду

- Очищення поверхонь металевими щiтками і шпателями камінних нашарувань (1 раз);

- Промивання облицьованих поверхонь фасонних каменiв та лiнiйних профiльованих деталей за допомогою апаратів високого тиску і роторної насадки (1 раз);

- Нанесення засобу для чищення на поверхню забрудненої площі (1 раз);

- Промивання облицьованих поверхонь фасонних каменiв та лiнiйних профiльованих деталей за допомогою апаратів високого тиску (1 раз)

- Прочищення каналізаційної мережі

- Прочищення магістральних трубопроводів системи водопостачання фонтанів.

- Установлення насосів відцентрованих з електродвигуном.

- Установлення сітчастих фільтрів для очищення води;

- Профілактичне обслуговування фонтанів сантехнічний спуск води (1 раз)

- Профілактичне обслуговування фонтанів сантехнічний запуск води (2 рази);

- Щоденне санітарне прибирання з 7 год.00 хв до 9 год.00 хв.

2.2. Експлуатація та обслуговування фонтану

- Профілактичне обслуговування фонтанів сантехнічний спуск води 12 разів/6місяців

- Очищення поверхонь металевими щiтками і шпателями камінних нашарувань 12 разів/6 місяців

- Нанесення засобу для чищення на поверхню забрудненої площі 12 разів/6 місяців

- Промивання облицьованих поверхонь фасоних каменів та лінійних профільованих деталей за допомогою апаратів високого тиску 6 разів/6 місяців

- Прочищення каналізаційної мережі 6 разів/6місяців

- Прочищення магістральних трубопроводів системи водопостачання фонтанів 6разів/6місяців

- (Демонтаж) Установлення сітчастих фільтрів для очищення води 6 разів/6місяців, 1 раз на місяць

- Установлення фільтрів( картриджів) для очищення води 6 разів/6місяців, 1 раз на місяць

- Профілактичне обслуговування фонтанів сантехнічний спуск води 12 разів/6 місяців

- Щоденне санітарне прибирання з 7год.00хв до 9год.00хв (132 дні) **.**

2.3. Консервування фонтану на зимовий період

- Профілактичне обслуговування фонтанів сантехнічний спуск води (2 рази)

- Профілактичне обслуговування фонтанів сантехнічний запуск води (1 раз)

- Очищення поверхонь металевими щiтками і шпателями камінних нашарувань (1 раз)

- Промивання облицьованих поверхонь фасонних каменiв та лiнiйних профiльованих деталей за допомогою апаратів високого тиску і роторної насадки (1 раз);

- Нанесення засобу для чищення на поверхню забрудненої площі (1 раз)

- Промивання облицьованих поверхонь фасоних каменів та лінійних профільованих деталей за допомогою апаратів високого тиску (1 раз)

- Прочищення каналізаційної мережі

- Прочищення магістральних трубопроводів системи водопостачання фонтанів

- Демонтаж відцентрованих насосів з електродвигуном

- (Демонтаж) Установлення фільтрів для очищення води

- Щоденне санітарне прибирання з 7год.00хв до 9год.00хв

3. Надання Послуги з утримання та обслуговування фонтанів міста повинно забезпечити збереження технічно-справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби фонтанів.

Учасник розраховує вартість послуг відповідно до діючих норм, стандартів та нормативів з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів).

Об’єми та види послуг що передбачені у Технічних характеристиках можуть надаватись в залежності від потреб Замовника та не зобов’язують Замовника замовляти послуги в повному обсязі.

Учасник розраховує вартість послуг відповідно до діючих норм, стандартів та нормативів.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

***У Виконавця повинні бути чинні ліцензія (сертифікат) або документи дозвільного характеру на провадження такого виду діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії (сертифікату) на провадження такого виду діяльності передбачено законом.***

*Ці послуги повинні бути надані протягом кожного місяця з наступного дня укладення Договору і до 25 грудня 2025 року включно.*